Санитарная служба информирует: ПАМЯТКА

субъекту хозяйствования по санитарно-эпидемиологическим требованиям к оборудованию мастерской для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (в том числе при размещении в гаражных кооперативах)

К объектам, осуществляющим ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, предъявляются требования согласно следующих нормативных документов:

общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7,

специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики 24.01.2020 №42,

специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики №66 от 01.02.2020,

специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 №847

Для объектов автосервиса по ремонту и (или) техническому обслуживанию легковых автомобилей до 10 постов одновременно без малярных, сварочных, жестяных работ предусмотрены санитарные разрывы:

до жилых домов – не менее 15 м,

до границ территорий учреждений образования, за исключением учреждений среднего специального и высшего образования, не имеющих в своем составе открытых спортивных сооружений, учреждений образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, – 50 м.

Территория объекта должна иметь твердое покрытие   
и содержаться в чистоте, при разливе нефтепродуктов и иных токсичных веществ должны быть приняты меры по исключению их влияния на здоровье человека;

на объекте должны быть обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены, приема пищи;

должно быть предусмотрено бытовое помещение для работников;

объект должен быть обеспечен холодным и горячим водоснабжением;

помещение для мойки транспортного средства должно быть оборудовано системой вентиляции и устройствами очистки для повторного использования и отвода сточных вод;

осмотровые канавы должны иметь неабсорбирующую поверхность, своевременно освобождаться от грунтовых вод, содержаться в чистоте;

отработанное масло необходимо сливать в промаркированные емкости с крышками;

при включении двигателя транспортного средства в зоне ремонта должно быть обеспечено удаление отработавших газов за пределы помещений зоны ремонта и технического обслуживания транспортных средств;

электрогазосварочные работы необходимо выполнять на сварочных постах, оборудованных стационарными или переносными ограждениями и местной вытяжной вентиляцией, место проведения сварочных работ должно быть ограждено защитными экранами;

проведение окрасочных работ, в том числе пульверизационным способом, должно осуществляться в изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, или в окрасочной камере, оборудованной вытяжной вентиляцией;

при ремонте резинотехнических изделий с использованием клеевых составов работы должны проводиться на рабочем месте, оборудованном местной вытяжной вентиляцией;

на все действующие и принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки обязательно наличие паспортов, определение эффективности работы вентиляционных установок необходимо проводить не реже одного раза в 3 года;

при размещении объектов на территории гаражных кооперативов производственные и бытовые отходы должны храниться на площадках   
с твердым покрытием, расположенных на территории гаражных кооперативов, должен быть оборудован туалет (биотуалет);

при организации ремонта транспортных средств в объектах, расположенных на территории гаражных кооперативов и в гаражах на территории усадебной жилой застройки, окрасочные работы должны проводиться с соблюдением установленных саниатрно-гигиенических требований к проведению данных работ;

содержание и эксплуатация оборудования должна соответствовать инструкции по эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования);

при осуществлении трудового процесса должно быть обеспечено соблюдение гигиенических нормативов по параметрам факторов производственной среды.

Согласно Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 “О развитии предпринимательства” субъекты хозяйствования вправе использовать гараж в качестве мастерской для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств без согласия общего собрания членов (собрания уполномоченных членов) гаражного кооператива.